**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**(Ανήκει στη Διακήρυξη 04/2020)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ** | | **ΠΡΟΣΦΟΡΑ** | |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **1** | **Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται:** |  |  |  |
| Ι | * να τηρεί και να εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον καταστεί ανάδοχος, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. * ότι εφόσον καταστεί ανάδοχος να εφαρμόζει κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. * ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον καταστεί ανάδοχος, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. * να μην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το συμβατικό αντικείμενο, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και να μη δεσμεύει αυτήν με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΙ | κατόπιν συνεννοήσεως να επισκεφθεί τους χώρους εγκατάστασης του νέου συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών, ώστε να αποκτήσει γνώση αυτών καθώς και των συνθηκών που επικρατούν. | ΝΑΙ |  |  |
| III | η υποβαλλόμενη προσφορά του να ισχύει για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| IV | ότι εφόσον καταστεί ανάδοχος να έχει ασφαλισμένο έναντι ατυχήματος το προσωπικό που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης | ΝΑΙ |  |  |
| V | ότι εφόσον καταστεί ανάδοχος θα ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του ή τρίτων (βοηθών εκπληρώσεως) που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. Επίσης να αποζημιώσουν την Αναθέτουσα Αρχή με το ποσό που θα καλύπτει την αξία του καταστραφέντος είδους σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί βλάβη, απώλεια ή καταστροφή κάποιου είδους, που θα οφείλεται σε λανθασμένο χειρισμό, κακή φόρτωση ή αμέλεια τους. | ΝΑΙ |  |  |
| VI | ότι εφόσον καταστεί ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄ και Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία τις εκτέλεσης των εργασιών του. | ΝΑΙ |  |  |
| VII | ότι εφόσον καταστεί ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια τις σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και υποδείξεις τις Αναθέτουσας Αρχής και να παρέχει οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης | ΝΑΙ |  |  |
| VIII | η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατυχήματα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Το προσωπικό που θα απασχολεί ο υποψήφιος ανάδοχος προσλαμβάνεται και αμείβεται από αυτόν, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία νομική σχέση με αυτό, δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση στο προσωπικό του υποψήφιου αναδόχου ή τρίτων | ΝΑΙ |  |  |
| **2** | **περιγραφή συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών σύμφωνα με το παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. 04/2020 διακήρυξης και αναλυτικά :** |  | | |
| **I** | **Συγκρότημα 2 Αρχείο Β13**   * (1) μία σταθερή συστοιχία (ΜxΠxΥ) 7080(±80)x300(±0)x2580(±50) [mm] με έξι (6) αποθηκευτικά επίπεδα {επτά (7) ράφια καθ΄ύψος}. Ωφέλιμη απόσταση επιπέδων 370mm (ελάχιστο αποδεκτό ±5). Συμπεριλαμβάνει: πάνελ πρόσοψης, θήκη ετικέτας, κλειστά ακραία κάθετα πλευρικά πλαίσια, ανοικτά ενδιάμεσα κάθετα πλευρικά πλαίσια, σταθερό φορείο, πλαϊνά στηρίγματα 300mm σε όλα τα επίπεδα (αμφίπλευρα των πλαισίων), * (1) μία σταθερή συστοιχία (ΜxΠxΥ) 2830(±80)x300(±0)x2580(±50) [mm] με έξι (6) αποθηκευτικά επίπεδα {επτά (7) ράφια καθ΄ύψος}. Ωφέλιμη απόσταση επιπέδων 370mm (ελάχιστο αποδεκτό ±5). Συμπεριλαμβάνει: πάνελ πρόσοψης, θήκη ετικέτας, κλειστά ακραία κάθετα πλευρικά πλαίσια, ανοικτά ενδιάμεσα κάθετα πλευρικά πλαίσια, σταθερό φορείο, πλαϊνά στηρίγματα 300mm σε όλα τα επίπεδα (αμφίπλευρα των πλαισίων), * (8) οχτώ κινητές συστοιχίες (ΜxΠxΥ) 12080(±80)x600(300+300) (±0)x2580(±50) [mm] με έξι (6) αποθηκευτικά επίπεδα {επτά (7) ράφια}. Ωφέλιμη απόσταση επιπέδων 370mm (ελάχιστο αποδεκτό ±5). Έκαστη συμπεριλαμβάνει: πάνελ πρόσοψης, θήκη ετικέτας, χειροστρόφαλο, κλειστά ακραία κάθετα πλευρικά πλαίσια, ανοικτά ενδιάμεσα κάθετα πλευρικά πλαίσια, κινητό φορείο, πλαϊνά στηρίγματα 300mm σε όλα τα επίπεδα (αμφίπλευρα των πλαισίων), ένα (1) ελαστικό προφίλ οριζόντιο μήκους 12080mm, δύο (2) ελαστικά προφίλ κάθετα ύψους 2580mm, * (1) ένας διάδρομος πλάτους 950(±0)mm, * (1.183,62) ελάχιστα ωφέλιμα (δεν συμπεριλαμβάνονται: το πάχος των κάθετων στοιχείων και το ράφι οροφής – τα ωφέλιμα προκύπτουν από το καθαρό μήκος των ραφιών) τρέχοντα γραμμικά μέτρα αποθήκευσης.   *Σύμφωνα με το αναλυτικό σχέδιο κάτοψης του παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 04/2020 διακήρυξης.* | ΝΑΙ |  |  |
| **3** | **προδιαγραφές συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών σύμφωνα με το παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. 04/2020 διακήρυξης και αναλυτικά:** |  | | |
| I | **Σιδηροτροχιές** από συμπαγή γαλβανισμένο χάλυβα, ελάχιστης διατομής 25x25mm, οι οποίες θα φέρουν πέλματα με οπές και θα πακτώνονται στο δάπεδο σε απόλυτα οριζόντια θέση, άσχετα από τυχόν αποκλίσεις του. Θα πρέπει να καλύπτονται αμφίπλευρα σε όλο το μήκος τους με μεταλλική γαλβανισμένη, επικλινή ράμπα ώστε να μην προεξέχουν για την παροχή ασφάλειας στους χρήστες και την ομαλή πρόσβαση των τροχήλατων μέσων. | ΝΑΙ |  |  |
| II | **Φορείο κινητών συστοιχιών** που είναι μεταλλική συγκολλητή κατασκευή από χάλυβα υψηλής ποιότητας ελάχιστου πάχους 2,5mm και με κατάλληλες νευρώσεις για αντοχή στα φορτία των συστοιχιών. Εδράζουν σε αυτά οι κινητές συστοιχίες (μονής ή διπλής όψης) των συγκροτημάτων. Θα φέρουν τροχούς κύλισης από συμπαγή χάλυβα, ελάχιστου πάχους 25mm και ελάχιστης διαμέτρου 90mm. Οι τροχοί θα συνδέονται με άξονα μετάδοσης κίνησης ελάχιστης διαμέτρου 25mm και μήκος ίσο με το μήκος των φορείων.Ελάχιστο ύψος φορείου 135(max. 150)mm, με μήκος και πλάτος ίσο με το αντίστοιχο των συστοιχιών (μονής ή διπλής όψης). Για λόγους ασφάλειας θα προβλέπεται ειδική διαμόρφωση των σιδηροτροχιών και των τροχήλατων φορείων ώστε με τα κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης τους να αποφεύγεται η ανατροπή, ο εκτροχιασμός και η λοξή κύλιση των συστοιχιών. | ΝΑΙ |  |  |
| III | **Φορείο σταθερών συστοιχιών** που είναι όμοια κατασκευή όπως τα αντίστοιχα φορεία κινητών συστοιχιών αλλά χωρίς να φέρουν μηχανισμό κίνησης.. Συνδέονται σε σταθερή θέση επί των σιδηροτροχιών. | ΝΑΙ |  |  |
| IV | **Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης** που είναι συνδυασμός μεταλλικών γραναζιών, αλυσίδας και χειροστροφάλου. Ο χειροστρόφαλος θα κατασκευάζεται από πλαστικό τύπου ABS. Θα έχει κυκλικό σχήμα και θα φέρει χειρολαβή που κλείνει προς τα μέσα, ώστε να μην εξέχει προς το διάδρομο με κίνδυνο ατυχήματος για τον χρήστη. Επίσης, ο χειροστρόφαλος, θα φέρει κουμπί ακινητοποίησης της συστοιχίας για ασφάλεια εργασίας των χρηστών στους διαδρόμους. Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης θα πρέπει να καλύπτεται με μεταλλικό πάνελ, που αποσπάται εύκολα σε περίπτωση που χρειαστεί επέμβαση τεχνικού, χωρίς τη διακοπή χρήσης του συστήματος. Το πάνελ θα πρέπει να φέρει και μεταλλική θήκη ετικέτας. | ΝΑΙ |  |  |
| V | **Οι Συστοιχίες** ραφιών (μονής ή διπλής όψης) θα αποτελούνται από:   * **Πλευρικά πλαίσια** με δύο (2) ορθοστάτες ελάχιστης διατομής 30x40mm. Οι ορθοστάτες θα συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικούς οριζόντιους συνδέσμους και θα εδράζουν κάθετα στα φορεία και θα εισέρχονται σε ειδικές υποδοχές. Θα φέρουν αμφίπλευρα διάτρηση με βήμα μέγιστο 25 mm για την τοποθέτηση αγκίστρων ραφιών ή άλλων εξαρτημάτων. Το ύψος τους δεν θα πρέπει να προεξέχει από το άνω ράφι. Το πλάτος τους θα είναι όμοιο των ραφιών δηλαδή 300 mm. Τα ακραία (αρχή και τέλος) πλαίσια των συστοιχιών θα είναι κλειστού τύπου με συμπαγή πάνελ από χάλυβα για την αποφυγή πτώσης αντικειμένων. Όλα τα υπόλοιπα ενδιάμεσα θα είναι ανοικτού τύπου, χωρίς πάνελ. * **Ράφια** από ενιαίο φύλλο χάλυβα υψηλής ποιότητας ελάχιστου πάχους 0.8 & 1.0 mm. θα έχουν κατάλληλη διαμόρφωση με νευρώσεις για αντοχή στα φορτία και θα φέρουν περιμετρική αναδίπλωση. Τοποθετούνται σε οριζόντια θέση μεταξύ των πλαισίων και στηρίζονται με τέσσερα (4) ειδικά άγκιστρα επί των ορθοστατών. Θα μπορούν να μετακινηθούν από τον χρήστη στην επιθυμητή θέση χωρίς τη χρήση εργαλείων. Πλάτος ραφιών αντίστοιχο με το πλάτος των πλαισίων δηλαδή 300 mm. Ελάχιστη αντοχή ραφιών 100kg ανά ράφι. * **Ελαστικά προφίλ** πουτοποθετούνται κάθετα στην αρχή και στο τέλος κάθε κινητής συστοιχίας σε όλο το ύψος της και οριζόντια σε όλο το μήκος της. Καλύπτουν τα σημεία επαφής/πρόσκρουσης των συστοιχιών και προστατεύουν από φθορές σύγκρουσης, από σκόνη και φως καθώς και τα χέρια των χρηστών. * **Μετακινούμενα στηρίγματα φακέλων** αμφίπλευρα των πλαισίων, σε όλα τα επίπεδα και στις δύο πλευρές, για τη στήριξη αυτών, χωρίς τη χρήση εργαλείων. * **Μεταλλικό διαχωριστικό όψεων** ελάχιστου ύψους 40mm, το οποίο θα είναι αποσπώμενο σε μήκος ίσο με το μήκος των ραφιών και τοποθετείται μεταξύ και στο πίσω μέρος των ραφιών, σε όλα τα επίπεδα ανάμεσα στις όψεις, για την αποφυγή μετακίνησης των φακέλων στην άλλη πλευρά της όψης | ΝΑΙ |  |  |
| VI | Για αντοχή στο χρόνο και σε καταπονήσεις όλα τα εξαρτήματα του συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών θα ακολουθούν **διαδικασία βαφής** που θα περιλαμβάνει διαμόρφωση και επεξεργασία πρώτης ύλης σε τελικό σχήμα, καθαρισμό των επιφανειών, βαφή με σκόνη σε κλίβανο στους 200ΟC και ελάχιστο πάχος επίστρωσης 60-70 micron | ΝΑΙ |  |  |
| **4** | **παρεχόμενες υπηρεσίες αναδόχου σύμφωνα με το παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. 04/2020 διακήρυξης και αναλυτικά :** |  |  |  |
| I | απομάκρυνση περίπου 52.350 φακέλων από τα υφιστάμενα ράφια (τύπου dexion) που βρίσκονται στο συγκρότημα 2 του Αρχείου Β13 και μεταφορά τους σε χώρους που θα επιλέξει η υπηρεσία εντός του κτιρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| II | αποσυναρμολόγηση 693 υφιστάμενων ραφιών (τύπου dexion) που βρίσκονται στο συγκρότημα συγκρότημα 2 του Αρχείου Β13 και τοποθέτηση τους σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία εντός του κτιρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| III | Εγκατάσταση του νέου συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 04/2020 διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| IV | Η εγκατάσταση του νέου συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών θα πρέπει να υλοποιηθεί από έμπειρο τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το τεχνικό προσωπικό θα διαθέτει τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία για τις εργασίες και την ασφάλεια ανθρώπινου δυναμικού και υλικών | ΝΑΙ |  |  |
| V | Επανατοθέτηση στο νέο σύστημα κυλιόμενων αρχειοθηκών που βρίσκεται στο συγκρότημα Γ περίπου 52.350 φακέλων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπαλλήλων της ΑΔΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| VI | Μετά το πέρας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα απομακρυνθούν όλα τα άχρηστα υλικά. | ΝΑΙ |  |  |
| **5** | **Συντήρηση & εγγυήσεις** |  |  |  |
| I | Δεν θα απαιτείται καμία τακτική συντήρηση του προσφερόμενου συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών. | ΝΑΙ |  |  |
| II | Σε περίπτωση ζημίας, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, εξειδικευμένο προσωπικό θα πραγματοποιήσει αυτοψία και θα ακολουθήσει η αποκατάσταση της | ΝΑΙ |  |  |
| III | Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη για κάθε αστοχία υλικού και εργασιών. | ΝΑΙ |  |  |
| IV | Θα παρέχεται εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη | ΝΑΙ |  |  |
| V | Το σύστημα κυλιόμενων αρχειοθηκών πρέπει να έχει τη δυνατότητα, ακόμα και μετά την αρχική εγκατάσταση του, να συμπληρωθεί με επιπλέον προσθήκη νέων συστοιχιών (κινητών και σταθερών). Σε περίπτωση μεταστέγασης της Υπηρεσίας να παρέχεται δυνατότητα αποσυναρμολόγησης και επανεγκατάστασης του συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών με πραγματοποίηση τυχόν τροποποιήσεων ανάλογα με τις νέες διαστάσεις του χώρου μεταστέγασης. | NAI |  |  |
| **6** | **Πιστοποιήσεις αναδόχου (ή άλλα ισοδύναμα) από επίσημα αναγνωρισμένα διεθνή ή ευρωπαϊκά ινστιτούτα που θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα αν κρίνεται απαραίτητο, θα προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016.** |  |  |  |
| Ι | ISO 9001 “*Σύστημα διαχείρισης ποιότητας*” ή άλλο ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| II | ISO 14001“*Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης* ” ή άλλο ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΙI | OHSAS 18001 “*Σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία* ” ή άλλο ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| **7** | **Πιστοποιήσεις κατασκευαστή (ή άλλα ισοδύναμα) από επίσημα αναγνωρισμένα διεθνή ή ευρωπαϊκά ινστιτούτα που θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα αν κρίνεται απαραίτητο, θα προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016.** |  |  |  |
| I | GS “*Tested safety*” για την ασφάλεια χρηστών και τη στατική επάρκεια σύμφωνα με τους κανονισμούς BGR 234 (ex ZH 1/428) και RAL-RG 614, ή άλλο ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| II | ISO 9227 “*Αντοχή στη διάβρωση*” | ΝΑΙ |  |  |
| III | ISO 16000-9, ‘*Εκπομπή Πτητικών Οργανικών Ενώσεων*’ | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία, ……../……../2020

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ